**LOVISA **

**BYGGNADSTILLSYNEN REGISTERKORRIGERING**

**UPPGIFTER OM BYGGNADEN/KONSTRUKTIONEN** \_\_\_\_\_

Fyll i följande uppgifter separat för alla byggnader/konstruktioner som repareras.

|  |
| --- |
| Fastighetsbeteckning |
| Byggnadens adress |
| Byggnadens användningsändamål□ Stadigvarande bostad □ Fritidsbostad□ Bastu □ Ekonomibyggnad, vad?□ Annat, vad? |

|  |
| --- |
| Byggnadsår |

 |
| Byggnadens/konstruktionens byggsätt □ byggd på platsen □ element |
| Eventuella tillståndsnummer som anknyter till byggnaden/konstruktionenUppgift om vem som eventuellt ansökt om tillståndet |
| Våningsytam2 | Totalytam2 | Volymm3 | Källararealm2 |
| Areal för skyddstak som ansluter sig till byggnaden/ konstruktionenm2 | Antal våningar |
| Bärande konstruktioners material | Fasadmaterial |
| Uppvärmningssätt □ vattencentralvärme □ luftcentralvärme □ direkt elvärme □ uppvärmning med ugn □ ingen fast uppvärmningsanordning □ annan, vad? |
| Ämne för uppvärmning/värmekälla □ fjärr- eller regionvärme □ brännolja □ el □ gas □ ved □ torv □ jordvärme □ annan, vad? |
| Bostadsuppgifter (t.ex. 4 rum+kök+bastu+tvättrum) |
| Lägenhetsytam2 | Antal bostäderst |
| Byggnadens utrustning | Nätverksanslutningar |
| El □ ja □ nej | Bastu □ ja □ nej | Kommunalt avlopp □ ja □ nej |
| Gas □ ja □ nej | WC □ ja □ nej | Kommunal vattenledning □ ja □ nej |
| Avlopp □ ja □ nej | Simbassäng □ ja □ nej | Andelslags avlopp □ ja □ nej |
| Vattenledning □ ja □ nej | Fastighetsspecifikt avloppssystem i byggnaden □ ja □ nejVilket system? | Andelslags vattenledning □ ja □ nej |
| Varmvatten □ ja □ nej | El □ ja □ nej |
| Solpanel □ ja □ nej | Naturgas □ ja □ nej |
| Hiss □ ja □ nej | Kabel □ ja □ nej |
| Maskinell ventilation □ ja □ nej | Annan, vad? □ ja □ nej |

|  |
| --- |
| Kontaktuppgifter för byggnadens ägare |
| Namn |  |
| Adress | Telefon |
| E-post |
| Namn |  |
| Adress | Telefon |
| E-post |
| Tid och plats |
| Underskrift och namnförtydligande Underskrift och namnförtydligande |

|  |
| --- |
| Nödvändiga bilagor□ Vänligen returnera det bifogade kartutdraget som visar byggnadens/konstruktionens läge |

Våningsyta = areal mätt enligt byggnadens ytterväggars yttre sida. På andra våningen beaktas arealen innanför yttre ytan av värmeisoleringen där höjden är över 1 600 mm. I källaren beaktas endast rum enligt huvudanvändningsändamål.

Totalyta = areal mätt enligt byggnadens ytterväggars yttre sida. I alla våningar den sammanlagda yta där höjden på insidan överskrider 1 600 mm. Innefattar ytan för hela källaren men inte skyddstak.

Kundservicekontoret LOVINFO

Mariegatan 12 A

07900 Lovisa

tfn: 019 555 555

e-post: lovinfo@loviisa.fi